**Таблица. Требования к оценке профрисков в правилах по охране труда в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование правил** | **Приказ об утверждении** | **Период действия правил** | **Требования к действиям работодателя по применению оценки профессиональных рисков (№ пункта и толкование)** |
| 1 | Правила по охране труда при работе на высоте  | Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **пункт 4**Работодатель, исходя из специфики своей деятельности и характеристик объекта, обязан в рамках процедуры управления профессиональными рисками системы управления охраной труда (далее - СУОТ) провести оценку профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника с высоты в соответствии с классификацией работ на высоте, указанной в пункте 3 Правил.**пункт 119**Работодатель на основании результатов оценки рисков и специальной оценки условий труда и процедуры обеспечения работников СИЗ и коллективной защиты СУОТ обеспечивает работника системой обеспечения безопасности работ на высоте, объединяя в качестве элементов, компонентов или подсистем, совместимые СИЗ от падения с высоты. |
| 2 | Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов | Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **пункт 4** Работодатель обязан обеспечить:1. безопасность погрузочно-разгрузочных работ, содержание технологического оборудования и технологической оснастки в исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя;
2. обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
3. контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда;
4. идентификацию опасностей и оценку профессионального риска;
5. условия труда на рабочих местах, соответствующие требованиям охраны труда.

**пункт 8**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1. устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;
2. в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ
 |
| 3 | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями | Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **пункт 8**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1)устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2)в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ.пункт 19Для защиты работника от отлетающих частиц обрабатываемого материала в случае риска причинения вреда здоровью работника должен быть установлен защитный экран высотой не менее 1 м. |
| 4 | Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта | Приказ Минтруда России от 18.11.2020 № 814н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **пункт 9**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 5 | Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве | Приказ Минтруда России от 29.10.2020 № 758н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **пункт 9**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 6 | Правила по охране труда при проведении работ в метрополитене | Приказ Минтруда России от 13.10.2020 № 721н | С 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2026 г. | **пункт 8**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 7 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **пункт 1.2**Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ.**Пункт 3.11**При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться:в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги;в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами, диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги. |
| 8 | Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 7**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:а) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;б) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ.**Пункт 38**При выполнении электросварочных работ в помещениях, в которых есть риск поражения электрической дуги, сварщики дополнительно обеспечиваются диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками. |
| 9 | Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов | Приказ Минтруда России от 16.12.2020 № 915н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | Пункт 8Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 11 | Правила по охране труда в морских и речных портах | Приказ Минтруда России от 15.06.2020 № 343н | С 1 января 2021 г. | **Пункт 8**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ.**Пункт 11**При направлении работников для выполнения технологических операций в трюмах судов должны оцениваться риски их выполнения, в том числе при выполнении операций одним работником, для обеспечения безопасности выполняемых операций. |
| 12 | Правила по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 886н | С 1 января 2021 г. и по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 8**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ.**Пункт 10**Работодатель (судовладелец) обязан обеспечить:1) наличие на судне системы управления охраной труда (далее - СУОТ);2) регулярное инспектирование рабочих мест на судне, от технического состояния которых зависит здоровье и безопасность членов экипажа;3) выявление, оценку рисков, управление ими на судне, информирование о них членов экипажа судна |
| 13 | Правила по охране труда в медицинских организациях | Приказ Минтруда России от 18.12.2020 № 928н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 7**При организации медицинской деятельности работодатель обязан оценивать профессиональные риски, связанные с возможным причинением вреда здоровью работника в процессе его трудовой деятельности. |
| 14 | Правила по охране труда при проведении водолазных работ | Приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 922н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 7**Вредные и опасные производственные факторы в зависимости от конкретных условий производственной деятельности и характера выполняемых водолазных работ, а также результаты проведенной специальной оценки условий труда должны быть учтены при оценке рисков до начала проведения водолазных работ.По результатам оценки рисков определяются и выполняются компенсирующие мероприятия и предпринимаются меры по обеспечению дополнительной защиты водолазов, применению защитных устройств, средств и приспособлений, изменению методов спусков или способов выполнения водолазных работ и возможности проведения водолазных работ.**Пункт 9**Руководитель организации, выполняющей водолазные работы, или уполномоченное им лицо заблаговременно запрашивает информацию об объекте (участке, площадке, территории), которая может оказать влияние на безопасность водолазных работ в письменном виде у лиц, указанных в пункте 9 Правил.По результатам оценки рисков и принятия мер компенсирующего характера руководитель организации, выполняющей водолазные работы, или уполномоченное им лицо и руководитель организации, в отношении которого производятся водолазные работы, должны согласовать мероприятия по обеспечению безопасного производства водолазных работ.**Пункт 3**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 15 | Правила по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах | Приказ Минтруда России от 16.12.2020 № 914н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 10**При наличии на рабочих местах вредных (опасных) условий труда, установленных по результатам специальной оценки условий труда и идентификации опасностей в рамках соответствующих процедур СУОТ, работодатель обязан реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников, снижение уровня профессионального риска и воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. При невозможности исключения или снижения уровней вредных и (или) опасных производственных факторов до допустимых уровней воздействия в связи с характером и условиями осуществления деятельности в театрах, зоотеатрах, концертных залах, цирках, зоопарках и океанариумах проведение работ без обеспечения работников соответствующими средствами коллективной и индивидуальной защиты запрещается.Продолжение работ на рабочих местах, имеющих критические риски для здоровья, возможно осуществлять только после проведения мероприятий по изменению производственного процесса и условий проведения работ, обеспечивающих исключение или уменьшение воздействия вредных и (или) опасных факторов до уровня допустимого и разработки соответствующей нормативно-правовой или технической документации.**Пункт 13**Работы в театральных мизансценах и исполнение трюков в цирковых номерах, связанные с риском для жизни и здоровья исполнителей, должны поручаться работникам, прошедшим специальную профессиональную подготовку или профессиональную спортивную подготовку.**Пункт 22**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 16 | Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 902н. | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 6**В зависимости от результатов оценки рисков, связанных с выявленными опасностями, работодатель определяет необходимость исследований (испытаний) и измерений указанных опасностей до начала работ в ОЗП, а также потребность в их мониторинге во время выполнения работ (при невозможности исключить изменение установленных параметров факторов и опасностей).**Пункт 9**Принимаемые работодателем меры по исключению или снижению профессиональных рисков должны осуществляться с учетом специфики работ в ОЗП в условиях наличия загазованности воздуха рабочей среды и (или) содержания кислорода. |
| 17 | Правила по охране труда при обработке металлов | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 887н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 9**Принимаемые работодателем меры по исключению или снижению профессиональных рисков должны осуществляться с учетом специфики работ в ОЗП в условиях наличия загазованности воздуха рабочей среды и (или) содержания кислорода. |
| 18 | Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ | Приказ Минтруда России от 23.09.2020 № 644н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 9**Принимаемые работодателем меры по исключению или снижению профессиональных рисков должны осуществляться с учетом специфики работ в ОЗП в условиях наличия загазованности воздуха рабочей среды и (или) содержания кислорода. |
| 19 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 7**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 20 | Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ | Приказ Минтруда России от 02.12.2020 № 849н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 7**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 21 | Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции | Приказ Минтруда России от 07.12.2020 № 866н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 4**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности при выполнении работ, связанных с производством пищевой продукции, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 22 | Правила по охране труда в подразделениях пожарной охраны | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 4**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности при выполнении работ, связанных с производством пищевой продукции, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа; 2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ.**Пункт 7**Личный состав пожарной охраны, участвующий в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, действующий в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, может допустить отступления от установленных Правилами требований, когда их выполнение не позволяет оказать помощь людям, предотвратить угрозу взрыва (обрушения) или распространения пожара, принимающего размеры стихийного бедствия. |
| 23 | Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 882н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 8**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 24 | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 5**Работодатель, исходя из специфики своего строительного производства и характеристик объекта, обязан в рамках процедуры управления профессиональными рисками системы управления охраной труда (далее - СУОТ) провести оценку профессиональных рисков, связанных со следующими опасностями. **Пункт 7**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 25 | Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации | Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 834н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 8**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ.**Пункт 456**Механизация и автоматизация производственных процессов при уходе за животными и птицей должны быть направлены на уменьшение профессиональных рисков, облегчение физического труда, уменьшение влияния вредных производственных факторов на работников. |
| 26 | Правила по охране труда в сельском хозяйстве | Приказ Минтруда России от 27.10.2020 № 746н. | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 8**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ.**Пункт 244**Комплектование уборочных комплексов должно осуществляться с учетом квалификации работников, чтобы при групповой работе более квалифицированные работники помогали менее квалифицированным с наименьшим риском для здоровья действовать в аварийных ситуациях. |
| 27 | Правила по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества | Приказ Минтруда России от 19.11.2020 № 815н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | При осуществлении охраны объектов источниками профессионального риска повреждения здоровья работников может быть воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов.**Пункт 8**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 28 | Правила по охране труда на городском электрическом транспорте | Приказ Минтруда России от 09.12.2020 № 875н. | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 8**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2)в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 29 | Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности | Приказ Минтруда России от 04.12.2020 № 859н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г.  | **Пункт 8**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 30 | Правила по охране труда при выполнении работ на объектах связи | Приказ Минтруда России от 07.12.2020 № 867н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г.  | **Пункт 8**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 31 | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании мостов | Приказ Минтруда России от 09.12.2020 № 872н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 6**Работодатель, исходя из специфики своей деятельности и характеристик объекта, обязан обеспечить:1) проведение в рамках процедуры управления профессиональными рисками системы управления охраной труда (далее - СУОТ) оценки профессиональных рисков при сооружении мостов; |
| 32 | Правила по охране труда на автомобильном транспорте | Приказ Минтруда России от 09.12.2020 № 871н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 9**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 33 | Производство цемента Правила по охране труда при производстве цемента | Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 781н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 7**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 34 | Правила по охране труда при проведении работ в лёгкой промышленности | Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 780н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 8**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 35 | Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий | Приказ Минтруда России от 12.11.2020 № 776н. | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 8**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 36 | Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования | Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 833н. | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 8**Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 37 | Правила по охране труда при проведении полиграфических работ | Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 832н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г.  | **Пункт 19**химические факторы от материалов, применяемых в допечатных процессах, лакокрасочных материалов и смывочных веществ, материалов, применяемых в послепечатной обработке полиграфической продукции.Фактическое наличие на рабочих местах работников, привлекаемых к проведению полиграфических работ, указанных и иных вредных и (или) опасных производственных факторов, оценка их уровней и уровней связанных с ними профессиональных рисков устанавливаются работодателями при проведении мероприятий по контролю за состоянием условий труда, осуществляемому в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов и Правил.**Пункт 9**При выявлении на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, уровни которых превышают установленные нормативы, работодателем должны быть приняты меры по исключению или снижению уровня их воздействия до предельно допустимого значения |
| 38 | Правила по охране труда при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов | Приказ Минтруда России от 04.12.2020 № 858н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | **Пункт 19**химические факторы от материалов, применяемых в допечатных процессах, лакокрасочных материалов и смывочных веществ, материалов, применяемых в послепечатной обработке полиграфической продукции.Фактическое наличие на рабочих местах работников, привлекаемых к проведению полиграфических работ, указанных и иных вредных и (или) опасных производственных факторов, оценка их уровней и уровней связанных с ними профессиональных рисков устанавливаются работодателями при проведении мероприятий по контролю за состоянием условий труда, осуществляемому в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов и Правил.**Пункт 9**При выявлении на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, уровни которых превышают установленные нормативы, работодателем должны быть приняты меры по исключению или снижению уровня их воздействия до предельно допустимого значения |
| 39 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта | Приказ Минтруда России от 25.09.2020 № 652н | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | нет |
| 40 | Правила по охране труда при осуществлении грузопассажирских перевозок на железнодорожном транспорте | Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 836н. | С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. | нет |